|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TCA | INPUT | EXPECTED OUTPUT | OUTPUT |
| 1 | 1 | A=3.14 P 6.28 | A=3.14 P 6.28 |
| 2 | -27 | A=2290.22 P-169.65 | A=2290.22 P-169.64 |
| 3 | 0 | A=0 P=0 | A=0 P=0 |
| 4 | ABE | Doesn`t work | Exception in thread |

A=area

P=perimeter